Обґрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
	1
	Назва предмета закупівлі
	Зарядні станції – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 31430000-9 — «Електричні акумулятори». (Зарядні станції типу PECRON F3000LFP або еквівалент  в кількості  14 штук)
(ідентифікатор закупівлі: UA-2026-08-18-008796-a
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	Закупівля здійснюється для забезпечення належного виконання службових обов’язків працівниками Департаменту фінансів Сумської міської ради в умовах тривалих вимкнень світла Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.
Тип акумуляторної батареї: літій-залізо-фосфатний (LiFePO4).
Номінальна ємність батареї	: не менше 3072 Вт·год (або не менше 60 Аг при напрузі 51.2 В).
Номінальна вихідна потужність: не менше 3600 Вт (чистий синусоїдальний сигнал на виході AC 220-240В).
Пікова (короткочасна) потужність: не менше 4500 Вт. 
[bookmark: _GoBack]Ресурс акумулятора (цикли); не менше 3500 циклів заряджання/розряджання з відновленням ємності до рівня не менше 80%.
Вихідні інтерфейси:
·  вихід змінного струму: (AC) не менше 4 розеток 220-240 В;
· порти USB-A (швидка зарядка): не менше 2 портів із підтримкою швидкої зарядки (Quick Charge 3.0, потужністю не менше 18 Вт на порт);
· порти USB-C (Power Delivery від 100 Вт): не менше 2 портів;
· автомобільний прикурювач: DC 12В/10A;
· виходи постійного струму DC: не менше 2 портів типу DC 5525 (12 В / 5 А);
Способи та швидкість заряджання: 
· від мережі змінного струму (АС): вбудований зарядний пристрій потужністю не менше 1800 Вт (час повної зарядки від мережі не більше 2.5 годин);
· від сонячних панелей: наявність входу ХТ60/ХТ90, підтримка контролера MPPT, робоча напруга 25-120 В DC, вхідна потужність не менше 1600Вт.
Системи захисту (BMS): наявність інтегрованого захисту від перенапруги, перевантаження, перегріву, короткого замикання, переохолодження, низької напруги.
Інформаційний дисплей: наявність LCD або LED дисплея для відображення рівня заряду, поточної вхідної/вихідної потужності, залишку часу роботи.
Комплектація: 
- кабель для зарядження від мережі 220В – 1шт.;
- кабель для зарядження від сонячних панелей (МС4 або аналог) – 1 шт.
- посібник користувача (інструкція) українською мовою.
Стан товару: новий, не раніше 2025/2026 року випуску, та такий що не перебував в експлуатації.
Матеріал корпусу: високоміцний вогнестійкий ABS-пластик (маркування UL94V).
Гарантійні вимоги: не менше 12 місяців від дати поставки.
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
	Очікувана вартість предмета закупівлі була визначена із застосуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Очікувану вартість розраховано методом порівняння ринкових цін на основі аналізу загальнодоступних комерційних пропозицій та інформації про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції та моніторингу цін у системі Prozorro. 
Середня ринкова вартість однієї зарядної станції становить                               65 889 грн, загальна вартість партії з 14 шт. становить 922 446 гривні з ПДВ.
Розмір бюджетного призначення відповідно до розрахунку до кошторису Департаменту фінансів Сумської міської ради на 2026 рік складає                   910 000 грн. 
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